### 1.可见光视频图像拼接接口

http://{ip}:8700/imageStitch, method：POST

#### 1.1输入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 描述 | 说明 |
| video\_file | 需要拼接的视频文件 | 用二进制打开的视频 |
| 示例：  {  “video\_file”:b'IMKH\x01\x02\x00\x00\x02\x00\x00\......'  } | | |

#### 1.2输出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 描述 | 说明 |
| status | 拼接状态符，字符串类型； | 0代表拼接成功，1拼接失败 |
| Pic | 拼接结果图，base64编码； |  |
| 示例：  {  "status": "0",  "Pic":””  } | | | |